Рекомендации по заполнению формы

1. Для заполнения формы рекомендуется использовать текстовый редактор WORDPAD, который входит в качестве стандартного средства при установки WINDOWS (даже если у Вас не установлен MS Office). Если Вы используете редактор MS WORD, то после редактирования сохраняйте файл в формате RTF.  Выберете пункт меню: “Сохранить как..”, выберете формат RTF для сохраняемого файла (См. рисунок)

Рис. 1 Сохранение файла в формате RTF

Используйте в качестве имен файлов приложений сквозные номера эталонов. Не рекомендуется использовать сложные имена (типа полного названия эталона, со спецсимволами, числовыми интервалами и т.д.). Если в заявке количество эталонов больше 10, то все файлы приложений перед отправкой по эл. почте следует заархивировать   (.zip или .rar архив).

2.	Для обеспечения последующей машинной обработки данных рекомендуется:
•	в качестве десятичной точки использовать символ запятой, например: -2,5 
•	Вместо символа интервала ¸ или  - (тире) рекомендуется использовать три точки … на клавиатуре, например:   -400,0…-20,01 (без пробелов). 
•	в качестве указателя степени (верхнего индекса) использовать символ ^(на клавиатуре), например 10-5 рекомендуется записать как 10^-5,  10-13 рекомендуется записать как 10^-13, м3 – м^3, кг/м2 – кг/м^2   (без пробелов)
•	используйте в качестве спецсимволов только те, которые можно набрать с помощью клавиатуры или воспользуйтесь копированием символов непосредственно из данного текста:
° - градус (не надо букву O возводить в степень)
· - символ умножения (например 20,3·10^-3)
± - плюс/минус
^ - символ возведения в степень
•	если в качестве верхнего индекса используется сложное выражение, его рекомендуется заключить в скобки(), например 101/2  следует записать как 10^(1/2)
3. В качестве характеристик точности используются данные, приведенные в паспорте эталона по результатам испытаний. 
В качестве наименования рекомендуется использовать следующие сокращения:

СКО - среднеквадратичное отклонение 
НСП - неисключенная систематическая погрешность
uA - неопределенность по типу А
uB - неопеделенность по типу В
uS - суммарная неопределенность
uE - расширенная неопределенность

Вы можете использовать собственные сокращения для других точностных характеристик. В этом случае необходимо привести список сокращений или ввести в ячейку "наименование" полный текст в виде непрерывной строки. 
При заполнении формы нельзя использовать разбиение и объединение ячеек,  вставку графических и других сложно форматированных объектов (таблицы, списки и д.р.)

№	Измеряемая величина	Ед. изм.	Диапазон
min….max	Особые условия
Строки:
Параметр: значения	Характеристики точности	
					наименование	значения	Отн/Абс	Ед.изм	
1	Электрическое напряжение переменного тока	В	0,1…1000	Частота Гц: 10…1·10^5	СКО	3·10^-7…5·10^-6	абс	В	
					НСП	1·10^-6…3·10^-5	абс	B	
					uA	3·10^-7…5·10^-6	отн		
					uB	6·10^-7…1,7·10^-5	отн		
					uS	6,7·10^-7…1,8·10^-5	отн		
					uE	1,3·10^-6…3,6·10^-5	отн		
									
2	Электрическое напряжение переменного тока	В	0,1…30	Частота Гц: 1·10^5…3·10^7	СКО	5·10^-6…5·10^-5	абс	В	
					НСП	3·10^-5 - 3·10^-4	абс	B	
					uA	5·10^-6…5·10^-5	отн		
					uB	7·10^-5…1,7·10^-4	отн		
					uS	д 1,8·10^-5…1,8·10^-4	отн		
					uE	1,3·10^-6…3,6·10^-5	отн		

Если число строк информации превышает количество, приведенное в таблицах 11 и 12, средствами редактора WORDPAD (или)MS Word имеется возможность добавлять нужное количество дополнительных строк. Для этого необходимо установить курсор  мышки в правой части последней строки вне области самой правой ячейки и нажать клавишу Ввод (Enter).